**COMPATIBILIDAD MANDOS ELITE-i**

Los mandos Elite-i son compatibles tanto con motores Elite-i en modo Elite como con motores Cross/GS Radio/GSM Radio en modo Cross.

Los mandos pueden trabajar de un modo u otro, pero no de manera simultánea en ambos modos, con lo cual, no es posible utilizar un mismo mando para un motor Elite y Cross/GS Radio/GSM Radio a la vez.

Para convertir un mando Elite-i a Cross y viceversa, tenemos que hacer lo siguiente:

1. Retiramos tapa trasera.

2. Retiramos la pila.

3. Pulsamos y mantenemos pulsado P2.

4. Mientras mantenemos pulsado P2, metemos la pila.

5. Esperamos 2 segundos y soltamos P2.

En los mandos de un canal (60090165 y 60090170):

Al hacer el paso 5, el led parpadeará 1 vez si está en modo Cross o 2 veces si está en modo Elite.

En los mandos de 15 canales (60090166,60090171):

Al hacer el paso 5, si parpadea un “1” en la pantalla está en el modo Cross, si parpadea un “2” está en modo Elite.

Para identificar en qué modo está el mando:

Cuando el mando está en Elite, al dejar pulsada la subida, la luz se encienda y apaga varias veces hasta que se apaga.

Cuando está en Cross, al dejar pulsada la subida, el led se queda parpadeando rapidísimo, tanto que parece que esté encendido todo el rato, y se iluminará mientras lo mantengamos pulsado.